|  |  |
| --- | --- |
| Pасход  | 60 л/мин. |
| Максимальный напор | 35 м |
| Автоматический контроль за уровнем воды | Электронный |
| Вес | 12.6 кг |
| Присоединительный размер | 1" дюйм |
| Допустимая температура жидкости | от 1°C до 35°C |
| Допустимая температура окружающей среды | от 1°C до 35°C |
| Защита от перегрева | Есть |
| Качество воды | Только для чистой воды |
| Механизм насоса | Центробежный |
| Напряжение сети | 220/50 В/ГЦ |
| Объем гидробака | 24 л |
| Плавный пуск двигателя | Есть |
| Размер фильтруемых частиц | 0.8 мм |
| Повышение давления | Да (дополнительная функция) |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Пропускная способность | 3.6 куб. м/час |
| Тип | Поверхностная насосная станция |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Эжектор | Встроенный |
| Мах.глубина всасывания  | 9 м |
| Производство  | Россия |